**学生公寓床下柜技术规格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 1 | 学生床下组合柜 | 整体规格：W1910\*D600\*H1790mm，1. 床下衣柜规格：W550\*D600\*H1790

 柜体分三层结构，上层净空高400mm,独立使用柜门带钥匙锁。中层净空高990mm,带不锈钢挂衣杆，独立使用柜门带旋挂锁。下层开放式鞋柜，净空高210mm1. 侧立书架规格：W280\*D600\*H1790

 开放式书架分上下两段，桌面部分以上上段高990mm，分三层。上层、中层净空高270mm,下层净空高370mm。桌面以下为开放式行李柜。1. 横书架规格：W1080\*D240\*H160

 横书架居中设置隔板一块。两侧用螺丝与衣柜、侧书架连接牢固。1. 书桌架规格：W1080\*D528\*H150（不含桌面高度）

 书桌斗分左右两个，靠衣柜侧为开放式书斗，净宽655mm。靠侧书架为带锁抽屉，净宽50mm。5、其它要求：①全部采用0.8厚钢板制作。②底部焊接8公分高防水脚垫，脚垫采用50方管，加套6公分高塑胶外套。③柜门、抽屉挂面采用淡褐色木纹转印，柜体亚光驼灰。 | **800** | 床位 |  | baa2e734383b90068c72cfdded133f8 | 81c7c622e8c0f7801269709bccab004 |
| 81c7c622e8c0f7801269709bccab004 | b283a5fe28b6f4e25dd32b34253ecb9 |
| 7ab5d0ed1fe0d375c2cfd3a3a62e503 | abfcdb56a3deda79e1573b76741e9f8 |
| 2 | 橱柜 | 每件宿舍配2个橱柜 | 400 | 套 |  |  | 图片及参数另外向招标人索取 |

