配置一，236台

1. CPU：Intel酷睿 i5-14500（14核 20线程，6个性能核P-Core + 8个能效核E-Core，P核：2.6GHz 基频 / 最高 5.0GHz  E核：1.9GHz 基频 / 最高 3.7GHz，三级缓存24MB；基础功耗65W，最大睿频功耗154W，LGA1700接口，集成UHD770核显）。
2. 主板：Intel B760（或Intel B770）主板芯片组，主板集成2个M.2  SSD接口，3个SATA接口。
3. 内存：16G DDR5-4800MHz（或DDR5-5600MHz）内存，双内存槽位 。
4. 硬盘：512G  M.2 NVME固态硬盘。
5. 显卡：3050 8G独立显卡。
6. 声卡：集成5.1声道。（音频输入输出接口数≥2组） 
7. 网卡：集成RTL8111HN千兆以太网卡
8. 键盘和鼠标：原厂同品牌USB键盘和抗菌USB鼠标。
9. 扩展插槽：1个PCI-E*16，1个PCI-E*1。
10. 接口：USB3.2接口；USB2.0接口；TYPE-C接口，HDMI接口。
11. 操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查。
12. 显示器：23.8寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，分辨率1920×1080，VGA与HDMI双接口，5ms极速响应时间，与主机同一品牌。带立柱金属显示器固定支架。
13. 机箱：体积15L蜂窝结构塔式防腐机箱。
14. 电源：500W高能效电源。（≥500W高能效电源，满足以上硬件匹配）
15. 软件应用：提供非加插保护卡硬件实现以下软件应用功能：（1）、硬盘保护，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；（2）、网络同传，数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；（3）、网络控制，远程查看、远程控制、文件传输；（4）、支持多点还原、职能排序、断点续传功能
16. 系统安全：标配BIOS中可屏蔽USB存储功能，且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用，同时也支持只读存储模式，只能读取，不能拷贝，保证数据的安全性。
17. 售后服务：原厂商承诺主要部件三年保修及上门，原厂400或800 7*24小时售后电话服务，原厂门到桌安装验机服务。

配置二、354台
1. CPU：Intel酷睿i7-14700（20核28线程，8性能核+12能效核；P核基础2.1GHz、最大睿频5.4GHz；三级缓存33MB；基础功耗65W，最大睿频功耗219W，LGA1700接口，集成UHD770核显）。
2. 主板：Intel B760（或Intel B770）主板芯片组，主板集成2个M.2  SSD接口，3个SATA接口。
3. 内存：32G DDR4-3200MHz（或16G DDR5-5600MHz）内存，双内存槽位。
4. 硬盘：1T  M.2 NVME固态硬盘盘。
5. 显卡：3050 8G独立显卡。
6. 声卡：集成5.1声道。（音频输入输出接口数≥2组） 
7. 网卡：集成RTL8111HN千兆以太网卡
8. 键盘和鼠标：原厂同品牌USB键盘和抗菌USB鼠标。
9. 扩展插槽：1个PCI-E*16，1个PCI-E*1。
10. 接口： USB3.2接口；USB2.0接、TYPE-C接口， HDMI接口。
11. 操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查。
12. 显示器：23.8寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，分辨率1920×1080，VGA与HDMI双接口，5ms极速响应时间，与主机同一品牌。带立柱金属显示器固定支架。
13. 机箱：体积15L蜂窝结构塔式防腐机箱。
14. 电源：500W高能效电源。（≥500W高能效电源，满足以上硬件匹配）
15. 软件应用：提供非加插保护卡硬件实现以下软件应用功能：（1）、硬盘保护，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；（2）、网络同传，数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；（3）、网络控制，远程查看、远程控制、文件传输；（4）、支持多点还原、职能排序、断点续传功能
16. 系统安全：标配BIOS中可屏蔽USB存储功能，且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用，同时也支持只读存储模式，只能读取，不能拷贝，保证数据的安全性。
17. 售后服务：原厂商承诺主要部件三年保修及上门，原厂400或800 7*24小时售后电话服务，原厂门到桌安装验机服务。

配置三，20台
[bookmark: _GoBack]1. CPU：Intel酷睿i7-14700（20核28线程，8性能核+12能效核；P核基础2.1GHz、最大睿频5.4GHz；三级缓存33MB；基础功耗65W，最大睿频功耗219W，LGA1700接口，集成UHD770核显）。
2. 主板：Intel B760（或Intel B770）主板芯片组，主板集成2个M.2  SSD接口，3个SATA接口。
3. 内存：16G DDR5-5600MHz内存，双内存槽位。
4. 硬盘：1T  M.2 NVME固态硬盘。
5. 显卡：NVIDIA GeForce RTX5060 8GB。
6. 声卡：集成5.1声道。（音频输入输出接口数≥2组） 
7. 网卡：集成RTL8111HN千兆以太网卡
8. 键盘和鼠标：原厂同品牌USB键盘和抗菌USB鼠标。
9. 扩展插槽：1个PCI-E*16，1个PCI-E*1。
10. 接口： USB3.2接口；USB2.0接口；TYPE-C接口，HDMI接口
11. 操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查。
12. 显示器：23.8寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，分辨率1920×1080，VGA与HDMI双接口，5ms极速响应时间，与主机同一品牌。带立柱金属显示器固定支架。
13. 机箱：体积13.6L或以上蜂窝结构塔式防腐机箱。
14. 电源：500W及以上高能效电源。（≥500W高能效电源，满足以上硬件匹配）
15. 软件应用：提供非加插保护卡硬件实现以下软件应用功能：（1）、硬盘保护，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；（2）、网络同传，数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；（3）、网络控制，远程查看、远程控制、文件传输；（4）、支持多点还原、职能排序、断点续传功能
16. 系统安全：标配BIOS中可屏蔽USB存储功能，且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用，同时也支持只读存储模式，只能读取，不能拷贝，保证数据的安全性。
17. 售后服务：原厂商承诺主要部件三年保修及上门，原厂400或800 7*24小时售后电话服务，原厂门到桌安装验机服务。


